*Инструкция
о пожарной безопасности СНТ « Мустаниэми»
Основные требования пожарной безопасности.*

1. *Территория, прилегающая к дачным постройкам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.*
2. *Ко всем зданиям должен быть обеспечен свободный доступ.*
3. *Подъезды к пожарным водным источникам должны всегда быть свободными.*
4. *На каждом участке установить звуковые сигналы для оповещения людей о пожаре и иметь запас воды для целей пожаротушения.*
5. *При планировке и застройке территории участка, руководствоваться СНиП – 30-02-97\*.*

*Участки должны быть огорожены.*

 *Ширина ворот должна быть не менее 4.5м, калитки– не менее 1м.*

1. *В летний период у каждого дома должна быть бочка с водой или
огнетушитель.*
2. *Перед началом отопительного сезона все печи и дымоходы должны быть проверены и отремонтированы, очищены от сажи.
Во время отопительного сезона очистка дымоходов от сажи производится через каждые три месяца.*
3. *Около каждой печи на сгораемом полу должен быть прибит подтопочный металлический лист размером не менее 70 х50 см.*
4. *На чердаках все дымоходные трубы должны быть оштукатурены и
побелены. Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.*
5. *Зола и шлак из топок должны быть политы водой и удалены в специально отведённое для них безопасное место.*
6. *В случае обнаружения в помещении запаха газа следует немедленно
прекратить его подачу, проветрить все помещения и вызвать аварийную службу. До устранения неисправности запрещается в помещении зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы.*
7. *При эксплуатации телевизоров необходимо строго выполнять требования, изложенные в заводской инструкции. По окончании просмотра выключайте их из сети, не разрешайте детям самостоятельно смотреть телепередачи.*

*На территории садового участка запрещается:
- производить самовольную застройку и возводить различного рода
пристройки.
- оставлять на открытых площадках бочки с горючими жидкостями и
баллоны с газом.
- разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи
строений.
- пользоваться неисправной электропроводкой и повреждённой изоляцией,
завязывать электропровода, обёртывать электрические лампочки бумагой. Пользоваться электроутюгами, электроплитками и др. эл.приборами без специальных несгораемых керамических, мраморных или кирпичных подставок.
- пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверцы,
недостаточные разделки дыма до деревянных конструкций.
- применять для растопки печей на твёрдом топливе бензин, керосин и
другие жидкости, перекаливать печи, а также сушить дрова и одежду на них
- оставлять без присмотра печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, а также поручать надзор за ними малолетним детям.
- пользоваться газовыми плитами, керосинками и др. эл.приборами
в сараях и других подсобных постройках.
- заправлять примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также
применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
- использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и
металлические трубы. Для этих целей необходимо применять обожженный
или огнеупорный кирпич.
- курить и пользоваться открытым огнём в подвалах, чердаках, сараях и
других местах, где имеются горючие материалы.
Действия на случай пожара
Члены СНТ «Мустаниэми» при обнаружении пожара обязаны:
1.Незамедлительно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с указанием точного адреса пожара.*

- *ОВД Приозерского района дежурная часть: : +7 (813-79) 36-002.*

*- Дежурный МЧС   : +7 (813-79) 22-704.*

*-Скорая медицинская помощь   : +7 (813-79) 36-065.*

1. *До прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара.*
2. *В ликвидации пожара должна принимать участие все члены товарищества и совершеннолетние члены их семей.*
3. *По прибытию пожарной охраны и до полной ликвидации пожара, моторист мотопомпы Мухин Николай, поступает в подчинение старшего руководителя подразделения пожарной
охраны.*

 *Председатель СНТ "Мустаниэми"                            Капитонов.И.Н.
                                                                          МП.*